Consegue acomodar um raspeberry pi e respectiva camera, mas em unidades diferentes. O raspeberry pi fica localizado no espaço livre abaixo da bobine, e a camera fica mais acima fixada por um íman. Para isto deve ser utilizado um flat cable maior que o fornecido no raspberry pi. Ambos são de fácil acesso e a sua forma fazem lembrar a forma da impressora.

Nota: falta desenvolver a caixa para a camera.