Unidade compacta e robusta que consegue acomodar um raspberry pi e respectiva camera, é fixada à impressora através de imans. Permite que os cabos USB e de alimentação fiquem localizados onde menos perturbam o funcionamento da impressora e sem chocar com o aspecto visual da mesma. A camera fica localizada em local estratégico onde a visualização da impressão é a melhor, mas quase não se fazendo notar que ela está lá.